{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Modelo"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":623,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Modelo","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,6],[1,1,1,8],[2,1,2,8],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[8,1,8,7]]}
[]
[null,"MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR"]
[null,"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA"]
[null,"3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL"]
[]
[]
[]
[]
[null,"MODELO DE PROPOSTA"]
[null,"ITEM","CATMAT","ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS","UNID","QTD.","VALOR UNIT.","VALOR TOTAL"]
[null,1,301151,"Kit de irrigação localizada por gotejamento para áreas de 500 m², superficial, fixo, montagem por encaixe, que funcione em pressão de 10 m.c.a, contendo: adaptador p/ caixas d’água, registro de esfera, filtro plástico com tela, tubo gotejador de polietileno 12 mm e conexões, kit embalado em embalagem única lacrada composta de caixa de papelão. Espaçamento entre ruas de 1,5 ou menor; espaçamento entre gotejo de 0.3m. ","Unid.",5000,null,{"$f":"G11*F11","v":0}]
[null,2,234086,"Kit de irrigação localizada, por gotejamento, com vazão de 1,0 a 2,0 l/h, com sistema de filtragem e capacidade de irrigar 500 m²; Caixa d´água de polietileno com tampa de 2.000 litros, com logomarca da Codevasf e Bomba periférica de até 1/2 cv com vazão de 250l/h com altura manométrica de 30 mca. Garantia mínima de 12 meses. Com logomarca da CODEVASF.","Unid.",150,null,{"$f":"G12*F12","v":0}]
[null,3,234086,"Kit de irrigação familiar por aspersão convencional, com vazão de 550 l/h a pressão de 20 mca por aspersor, com capacidade para irrigar área de 1 ha e Motobomba com motor de 2 cv de 220v (monofásico-fase/neutro) com as características de vazão de 6,5 m³/h para uma altura manométrica de 40 m.c.a com eficiência mínima de 60%. Garantia mínima de 12 meses. Com logomarca da CODEVASF.","Unid.",25,null,{"$f":"G13*F13","v":0}]
[null,4,234086,"Kit de irrigação localizada, por microaspersão, com vazão mínima de 32 l/h a pressão de 16 mca em cada emissor, com sistema de filtragem, com capacidade para irrigar área de 1 ha e Motobomba de motor de 2 cv de 220v (monofásico-fase/neutro) com as características de vazão de 4,5 m³/h para uma altura manométrica de 39 m.c.a com eficiência mínima de 50%. Garantia mínima de 12 meses. Com logomarca da CODEVASF.","Unid.",50,null,{"$f":"G14*F14","v":0}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H11:H14)","v":0}]