{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Planilha1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Planilha1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,6],[2,2,2,6],[3,0,3,6],[0,0,2,1],[0,2,0,6]]}
[null,null,"Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR"]
[null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,"5ª Superintendência Regional - Alagoas"]
["ANEXO II - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS (ESCOPO DE FORNECIMENTO)"]
["ITEM","CATMAT","DESRIÇÃO","UNIDADE","QUANTIDADE","VALOR UNITÁRIO MÁXIMO","VALOR TOTAL MÁXIMO"]
[1,303796,"Trator agrícola 90 CV – novo, plataformado com estrutura protetora contra capotamento ou cabinado, ano de fabricação corrente, potência mínima do motor de 90 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 60 litros, tração 4x4, pneus dianteiros novos com no mínimo 12,4x24 R1 com 10 lonas e traseiros novos com no mínimo 18.4x30 R1 com 10 lonas, com pesos de lastro dianteiros de, no mínimo, 160 kg e pesos de lastro traseiros axiais de, no mínimo 200 kg, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto, CAT II, barra de tração com pino e contrapino, com comando hidráulico de duas válvulas acionadas por alavanca, com 4 engates rápidos, sendo 02 de entrada e dois de saída e controle remoto de implementos, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Abastecido com tanque de combustível cheio, com aditivo que assegure a estabilidade à estocagem do Diesel, evitando a formação de depósitos de goma no tanque e nos componentes de motor. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, pronto para ser utilizado e com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. A marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer municipio da àrea de atuação da codevasf, em Alagoas.","Und.",240,220094.76,{"$f":"E6*F6","v":52822742.400000006}]
[1,303796,"Trator agrícola 90 CV – novo, cabinado com estrutura protetora contra capotamento, equipado com pá carrgadeira hidráulica (largura da boca 1.200 mm, volume de carga rasa 0,30 m³, altura mínima de levante 2,0 m, capacidade de levante 800 kg), ano de fabricação corrente, potência mínima do motor de 90 CV, ar condicionado, capacidade mínima do tanque de combustível de 60 litros, tração 4x4, pneus dianteiros novos com no mínimo 12,4x24 R1 com 10 lonas e traseiros novos com no mínimo 18.4x30 R1 com 10 lonas, com pesos de lastro dianteiros de, no mínimo, 160 kg e pesos de lastro traseiros axiais de, no mínimo 200 kg, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto, CAT II, barra de tração com pino e contrapino, com comando hidráulico de duas válvulas acionadas por alavanca, com 4 engates rápidos, sendo 02 de entrada e dois de saída e controle remoto de implementos, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Abastecido com tanque de combustível cheio, com aditivo que assegure a estabilidade à estocagem do Diesel, evitando a formação de depósitos de goma no tanque e nos componentes de motor. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, pronto para ser utilizado e com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. A marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica, podendo ser realizada individualmente por equipamento em qualquer municipio da àrea de atuação da codevasf, em Alagoas.","Und.",10,273312.33,{"$f":"E7*F7","v":2733123.3000000003}]
[{"$nulls":5},"VALOR GLOBAL",{"$f":"G6+G7","v":55555865.700000003}]